{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Кентавр"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Кентавр","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ТПК-РИФ",{"$nulls":4},"2010-03-10"]
["г.Казань, тел. (843) 211-11-01, 211-11-02, тел (843) 296-01-89, 296-58-23, факс (843) 211-11-01"]
["e-mail: tpk-rif@mail.ru, tpk-rif@yandex.ru"]
[]
["ПРАЙС-ЛИСТ ",null,"(цены указаны в рублях с учетом НДС)"]
[]
["Оборудование для электромуфтовой сварки"]
[]
["п/п","Наименование модели","Диаметр сваривания (мм)","Краткая характеристика, комплектация","Цена с НДС (руб)"]
[1,"«Кентавр»","20-1400","Для электромуфтовой сварки. С функцией протоколирования. Объем памяти – 702 сварки. Перенос данных при помощи USB. Считывание данных в автоматическом (при помощи сканера) и в ручном режиме. Интерфейс на русском языке. Напряжение 220 Вольт. Мощность 2,3 КВт. Вес 21 кг. Рабочий диапазон температур от -15оС до +45оС. В комплекте: ручной скребок, переходники 4,7, USB-флешка, транспортный ящик.","122 550  ","                "]
[2,"«Комет»","20-1400","Для электромуфтовой сварки. С функцией протоколирования. Объем памяти – 950 сварки. Перенос данных при помощи USB. Считывание данных в автоматическом режиме при помощи сканера. Интерфейс на русском языке. Напряжение 220 Вольт. Мощность 2,3 КВт. Вес 21 кг. Рабочий диапазон температур от -15оС до +45оС. В комплекте: ручной скребок, переходники 4,7, USB-флешка, транспортный ящик.",100700,"                "]